Информационное письмо!
Тема: «Изменение конструкции рубанка P1015»
В первой партии поставок рубанка  P1015 выявился дефект, который выражался в том, что при транспортировке с завода часто выпадал внутри корпуса винт из-за несовпадения габаритов винта и посадочного места.  Из-за этого клиент не мог установить станину, так как винт поз. 68 без разборки корпуса не возможно было закрутить.
В новых поставках (с 01.01.2010 года) эта проблема устранена методом изменения размера посадочного места, дополнительным металлическим креплением винта и заливкой посадочного места дополнительного крепления клеем.
Для устранения данного дефекта  в первой партии рекомендуется после разборки рубанка и установки гайки на место закрепить её в посадочном месте эпоксидной смолой.

С уважением!
Калинин Игорь.