Информационное письмо!
Тема: «Карбюраторы на бензопилах BauMaster»
В бензопилах BauMaster применены карбюраторы китайского производства. Они полностью идентичны карбюраторам Walbro.
Данный тип карбюратора имеет три регулировочных винта: регулировка холостого хода, регулировка подачи топлива, регулировка подачи воздуха. Имеется регулятор подкачки при запуске двигателя.

С уважением!
Калинин Игорь.