Информационное письмо!
Тема: «Изменение конструкции кожуха RH2590/РЕ25900»
В связи с многочисленными претензиями клиентов, связанных с попаданием мелкой пыли и песка в моторный отсек, при работе в запылённых помещениях, производитель изменил форму следующей позиции:
RH2590-76	кожух /cover/	
 
Старая форма моторного кожуха

Новая форма моторного кожуха
В новых поставках будет применён уже модифицированный кожух.
Обе детали по габаритам являются взаимозаменяемыми.

С уважением!
Калинин Игорь.